|  |  |
| --- | --- |
| **Proiectarea unui centru Inovational Startup City Cahul cu destinatie educationala, inovational si IT pe teren cu nr.cadastral 1701115.051 situat in or.Cahul, str.Piata Independentii, 1** | Formular Nr.7  WinСmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**DEVIZ LOCAL №**

**Plan general**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, EUR  (TVA 0) | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de demolare** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | DG04B | | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton ( bordur 100.30.15 ) | | | m | | 280,0000 | | |  | |  |
| 2 | | DG05A | | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | | | m2 | | 650,0000 | | |  | |  |
| 3 | | TsG05B | | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | | | buc | | 7,0000 | | |  | |  |
| 4 | | TsG06B | | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | | | buc | | 7,0000 | | |  | |  |
| 5 | | RpCB18G | | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | | | m3 | | 9,6000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Lucrari de demolare**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **2. Sistematizare pe verticala** | | |  | |  | | |  | |  |
| 6 | | TsC03E1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( sol vegetal neajuns ) | | | 100 m3 | | 3,7500 | | |  | |  |
| 7 | | TsI51A5 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | | | t | | 618,7500 | | |  | |  |
| 8 | | TsC18A1 | | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | | | 100 m3 | | 3,7500 | | |  | |  |
| 9 | | TsC22B1 | | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | | | 100 m3 | | 3,7500 | | |  | |  |
| 10 | | TsC03F1 | | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | 100 m3 | | 4,0100 | | |  | |  |
| 11 | | TsI51A10 | | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | | | t | | 661,6500 | | |  | |  |
| 12 | | TsD05B | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | | | 100 m3 | | 1,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Sistematizare pe verticala**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **3. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni** | | |  | |  | | |  | |  |
| 13 | | TsD05A | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | | | 100 m3 | | 2,1300 | | |  | |  |
| 14 | | DA06B1 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( fr. 0 - 40 mm ) | | | m3 | | 85,0000 | | |  | |  |
| 15 | | DE18A | | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( grosimea placilor din beton 50 mm ) | | | m2 | | 850,0000 | | |  | |  |
| 16 | | DE11A | | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( borduri PB 50.20.10 ) | | | m | | 580,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **4. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic pentru accese** | | |  | |  | | |  | |  |
| 17 | | TsD05A | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | | | 100 m3 | | 3,8800 | | |  | |  |
| 18 | | DA06B2 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | | | m3 | | 232,5000 | | |  | |  |
| 19 | | DA06B1 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( fr. 40 - 70 mm ) | | | m3 | | 232,5000 | | |  | |  |
| 20 | | DB16H | | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( gr. 50 mm, K=1.25 ) | | | m2 | | 1 550,0000 | | |  | |  |
| 21 | | DE10A | | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordur PB 100.30.15 ) | | | m | | 450,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic pentru accese**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **5. Forme mici** | | |  | |  | | |  | |  |
| 22 | | TsH91A | | Instalarea banci pe 2 picioare ( banca fara speteaza L=2 m )3 | | | buc | | 19,0000 | | |  | |  |
| 23 | | TsH91B | | Instalarea urne | | | buc | | 14,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Forme mici**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **6. Inverzire** | | |  | |  | | |  | |  |
| 24 | | TsE01A | | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | | | 100m2 | | 12,5000 | | |  | |  |
| 25 | | TsH09A | | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | | | 100m2 | | 12,5000 | | |  | |  |
| 26 | | TsH12B | | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | | | 100m2 | | 12,5000 | | |  | |  |
| 27 | | TsH238E | | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | | | buc | | 46,0000 | | |  | |  |
| 28 | | TsH110B | | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi | | | buc | | 34,0000 | | |  | |  |
| 29 | | Pret furnizor | | Brad | | | buc | | 34,0000 | | |  | |  |
| 30 | | TsH110A | | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | | | buc | | 12,0000 | | |  | |  |
| 31 | | Pret furnizor | | Mesteacan veracos | | | buc | | 12,0000 | | |  | |  |
| 32 | | TsH238B | | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | | | buc | | 7,0000 | | |  | |  |
| 33 | | TsH24A | | Plantari arbusti fara balot | | | buc | | 7,0000 | | |  | |  |
| 34 | | Pret furnizor | | Mahonia aguifolium | | | buc | | 7,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Inverzire**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **7. Teren pentru baschet** | | |  | |  | | |  | |  |
| 35 | | TsD05A | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | | | 100 m3 | | 1,0500 | | |  | |  |
| 36 | | DA06B2 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | | | m3 | | 42,0000 | | |  | |  |
| 37 | | DA06B1 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( fr. 20 - 40 mm ) | | | m3 | | 63,0000 | | |  | |  |
| 38 | | DB19G | | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | | | m2 | | 420,0000 | | |  | |  |
| 39 | | DB16F | | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | | | m2 | | 420,0000 | | |  | |  |
| 40 | | TsH42A apl | | Asezarea acoperirii din invelis poliuretanic CRUMB pentru terenuri baschet gr. 10 mm | | | m2 | | 420,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Teren pentru baschet**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **8. Teren pentru mini - fotbal** | | |  | |  | | |  | |  |
| 41 | | TsD05A | | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | | | 100 m3 | | 0,9400 | | |  | |  |
| 42 | | DA06B2 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | | | m3 | | 37,5000 | | |  | |  |
| 43 | | DA06B1 | | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( fr. 20 - 40 mm ) | | | m3 | | 56,2500 | | |  | |  |
| 44 | | DB19G | | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | | | m2 | | 375,0000 | | |  | |  |
| 45 | | DB16F | | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | | | m2 | | 375,0000 | | |  | |  |
| 46 | | TsH42D | | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip | | | m2 | | 375,0000 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Teren pentru mini - fotbal**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **9. Indicatoare rutiere** | | |  | |  | | |  | |  |
| 47 | | DF18A | | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | | | buc | | 4,0000 | | |  | |  |
| 48 | | DF19A | | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | | | buc | | 4,0000 | | |  | |  |
| 49 | | DF16A | | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla | | | 1 km | | 0,1020 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Indicatoare rutiere**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Total | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Asigurari sociale | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | TOTAL | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea materialelor | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de depozitare | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | TOTAL | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | TOTAL | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | TOTAL | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Taxa de valoare adaugata | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | |  | |